**Комплектация коммерческой каркасной бани 7\*5 с утеплением стен 100 мм.**

**Модуль баня 7х2,5**

***Парильное помещение***

Отделка стен – доска необрезная ольха, вертикально (стены), рисунком «солнце» (потолок)

(пропитка маслом +тёмный колер).

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Декоративные элементы – панно можжевеловое (на потолке), панно настенное «травы» (на стене напротив двери).

Подспинник – доска необрезная ольха.

Полок - “Г” образный, высота от пола 700 мм, ольха.

Печной угол – плитка Талькохлорит "Рваный камень" 200\*50\*20 мм.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) размеры 300\*600 мм.

Дверь Хамам Элит Бронза 1900\*700 мм, без порога, открывание левое, ручка комбинированная.

Окно 1760\*1180 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет закалённый (на стене напротив печи).

Окно 550\*550 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), открывание левое

Освещение – подсветка полков, панно потолочного, панно стенового, светильники угловые Woodson (ольха)- 3 шт.

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Звук – колонка влагозащищенная- 1 шт.

Электрическая банная печь Sangens W20G

Камни в закрытой каменке – Жадеит, 30 кг.

«Второе дыхание» (Black) для бани (с принудительной вентиляцией).

Вентиляция- приточно- вытяжная вентиляция “КуБасту”; приточная под печь.

Смеситель с душевой лейкой (гигиенический душ) Lemark Black.

Трап сливной – линейный 3 шт., сухой затвор.

Лавочка 350\*350\*350 мм- 1 шт.

Вешалка Woodson D5, ольха- 1 шт.

Фито полка для веников и трав, ольха- 1 шт.

Парозахват "Пятый элемент" Woodson, ольха- 1 шт.

*Комплект аксессуаров Woodson PRO:*

Веер для бани "Пятый элемент" Woodson, дуб, малый- 1 шт.

Комплект Relax Woodson «Второе дыхание» BROWN- 1 шт.

Валик BROWN Woodson для головы 45\*11- 1 шт.

Валик BROWN Woodson для ног 60\*16- 1 шт.

Шайка Woodson с нержавеющей вставкой 20л, дуб- 1 шт.

Черпак для бани Woodson Excalibur- 1 шт.

***Душевое помещение***

Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.

Дверь входная – 800\*2030 мм металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет 2-х камерный, матовый. энергосберегающий, открывание правое.

Дверь Хамам Элит Сатин матовая 1900\*700 мм открывание правое, без порога.

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.

Электричество- выключатель 1-й (освещение фасада бани) - 1 шт.

Освещение- точечные светильники - 2 шт.

Звук- колонка влагозащищенная - 1 шт.

Стойка душевая с тропическим душем Lemark Black.

Обливное устройство – Изистим «Каскад» в облицовке «Woodson» 20 л.

Электрический полотенцесушитель черный.

Стеклянная перегородка в душевой 700\*2200 мм (бронза).

Трап сливной – линейный 2 шт., сухой затвор.

Вешалка – Семирамида, ольха – 1 шт.

Полки для косметики 2 шт. (около перегородки).

Блок управления Sangens W6-9 Bluetooth с управлением

***Санузел***

Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.

Дверь Хамам Элит бронза матовая 1900\*600 мм открывание левое, WC замок.

Окно пластиковое 550\*550 мм цвет серый (RAL 7024), поворотно откидное открывание правое.

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.

*Электричество:*

- розетка одинарная – для водонагревателя- 1 шт., для фена у зеркала - 1 шт.,

- выключатель 2-й – 1 шт. (вентилятор, освещение помещения).

- электрощит 36 модулей.

*Освещение:*

- точечный светильник- 1 шт.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex 80 (Wi-Fi).

Унитаз – Sanita Luxe.

Смесители Lemark Black.

Раковина подвесная Ceramalux.

Зеркало с подсветкой 400\*800 мм.

Фен – 1 шт.

Аксессуары – держатель для туалетной бумаги Woodson.

**Модуль комната отдыха 7х2,5**

Отделка стен – доска необрезная ольха.

Отделка потолка – доска необрезная ольха.

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый) 300\*600 мм.

Входная группа – 2700\*2030 мм., 3 секции с 1-й распашной дверью, 1-й откидной дверью, 1-й глухой секцией по центру, металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024); стеклопакет 1-камерный, энергосберегающий с обогревом и терморегулятором Wi-Fi. (+сетка москитная на дверь откидная).

Отопление – теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

Кондиционер черного цвета, наружный блок +корзина для кондиционера (на стене, где расположен щит подключения)

Кулер хол/гор 1шт

Раковина с тумбой

Смеситель Lemark (чёрный) 1 шт.

Шкаф со встроенным холодильником 1 шт.

***Мебель:***

Комплект мебели лофт (ольха): стол 2000х800, стул 400х400 3 шт.

Диван размеры 2300х850

Телевизор –Hisense- диагональ 43 дюйма

Автомагнитола ACV или Prology с поддержкой блютус и флешки.

***Освещение и электричество***

Освещение:

- 3 направленные светильники (парные),

- 2 настенных светильника БРА (на стене где телевизор).

*Электричество:*

розетка 2я: 1- за телевизором, 2- слева от двери в душевую.

розетка 1я: 1- за холодильником, 2- за кулером

выключатель 2-й : 1- уличное освещение, внутреннее освещение комнаты отдыха (справа от входной двери); 2- душевая: освещение, вентиляция; 3- парная: освещение панно и полков, светильники угловые (слева от двери в душевую)

выключатель 1-й: 1- питание магнитолы, 2- освещение в зоне для переодевания.

Звук – колонка влагозащищенная 1 шт. под столом.

Электрощит (24 модуля) справа от панорамы.

***Зона переодевания:***

Пол – керамогранит Mercury C-MU4L012D (серый).

Стены – доска необрезная ольха, потолок – доска необрезная ольха.

Алюминиевая перегородка с дверью по середине 700\*2000, открывание правое, стекло одинарное закаленное матовое.

Мебель – 8 ящиков для переодевания без замков, 2 яруса, каркас ЛДСП, фасады МДФ серый матовый.

Электричество - розетка двойная 1 шт. около зеркала.

Лавочка 800\*400 мм 2 шт.

Вешалка D – 5, 2 шт.

Зеркало с подсветкой – 1шт.

**Внешние особенности каркасной бани:**

Утепление стен, потолка, пола - 100 мм

Наружная отделка – сайдинг металлический вертикально, цвет серый матовый (RAL 7024).

Доборные элементы металлические, цвет серый матовый (RAL 7024).

Водосточная система металлическая, цвет серый матовый (RAL 7024).

Кровля – мягкая черепица “Технониколь” Финская соната, цвет серый.

Наружные коммуникации – подключение электричества по согласованию (щит- 1 шт./скрытое подключение), щит подключения водопровода- 1 шт., разъем для подключения греющего кабеля- 1шт.

Освещение – уличный светильник на стороне панорамы- 3 шт., на стороне входной двери- 3 шт.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***